**Oplocení dětského hřiště - Horní Brána**

**Specifikace plotu výška 1250 mm, rozteč sloupků 3000 mm:  
sloupky ...** ocelový jekl 50x50x2 mm, výška sloupku 1750 mm (500 mm zabetonované v zemi), platle pro uchycení polí 50x40x5 mm (otvor 30x10 mm), práškově lakováno **plotové pole ...** 2x ocelový jekl 50x30x2 mm, délka 2930 mm (rozteč sloupků 3000 mm), 24x vrtání pr. 8 mm v každém jeklu pro uchycení planěk, práškově lakováno **dvojkřídlá branka ...** 2x svařený rám s ocelového jeklu 50x30x2 mm, rozměr 2x 1175x750 mm (rozteč sloupků 2500 mm), vrtání pr. 8 mm pro uchycení planěk, čepové panty pro venkovní použití, vestavěná tyčová zástrč pro aretaci pevného křídla, překlápěcí závírání pro snadnou obsluhu, práškově lakováno **jednokřídlá branka ...** 1x svařený rám s ocelového jeklu 50x30x2 mm, rozměr 1190x750 mm (rozteč sloupků 1300 mm), vrtání pr. 8 mm pro uchycení planěk, čepové panty pro venkovní použití, překlápěcí závírání pro snadnou obsluhu, práškově lakováno **plaňky ...** recyklovaný plast 78x21x1200 mm, zaoblená horní část plaňky, 2x vratový šroub pr. 6 mm pro uchycení k jeklům plotového pole, mezera mezi plaňkami 50 mm.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Specifikace* | *Počet* | *Jedn.* | *J. cena* | *Celkem* |
|  |  |  |  |  |
| Plastové oplocení vč. montáže | 116 | bm |  |  |
| vrátka š. 3m | 1 | ks |  |  |
| branka | 3 | ks |  |  |
| odpadkový koš | 3 | ks |  |  |
| lavičky | 2 | ks |  |  |
| **CELKEM bez DPH** |  |  |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |  |  |
| **CELKEM** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace** |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |  |  |
| **Cena s DPH** |  |  |  |  |

Výkaz výměr neobsahuje beton do základů na osazení plotových sloupků a beton do základů na osazení laviček a odpadkových košů. Tyto budou pevně spojeny se základem. Nabídková cena bude tyto položky obsahovat. Plaňky budou v barvě mahagon, ocelové části plotu budou práškově lakované zelenou barvou.